**Proiect**

**BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI**

**COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA** nr. \_\_

din \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023

**cu privire la primele de referință**

**pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (6), art. 12 alin. (11) din Legea nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.129-133, art. 239), cu modificările ulterioare, pct. 6 din Metodologia de calculare și de aplicare a primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 31/2 din 15.06.2023, art. X alin. (6) din Legea nr. 214 din 20.07.2023 pentru modificarea unor acte normative (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr. 178 din 11.09.2020 pentru modificarea unor acte normative) și art.5 alin. (1) lit. p), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art. 624), cu modificările ulterioare,

în baza Notei informative a Departamentului supraveghere bancară nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_.11.2023,

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei,

**HOTĂRĂŞTE:**

1. Se stabilește și se publică valoarea primelor de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, calculată în baza datelor statistice generalizate la nivelul pieței pentru ultimii 5 ani consecutivi prezentate de societățile de asigurare licențiate, conform anexei nr. 1.
2. În baza valorii primei de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare stabiliți la pct. 1, se stabilește și se publică prima de referință aferentă asigurării obligatorie de răspundere civilă auto internă, conform anexei nr. 2.
3. În baza valorii primelor de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare stabiliți la pct. 1, se stabilește și se publică prima de referință aferentă asigurării obligatorie de răspundere civilă auto externă, conform anexei nr. 3.
4. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1465 din 24 iunie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 209-216, art. 1095), cu modificările ulterioare.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 40 zile de la data publicării în Monitorul oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr. 1

la Hotărârea BNM nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

Prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți

asigurării obligatorii RCA internă și externă

|  |  |
| --- | --- |
| **Asigurarea RCA internă** | **Asigurarea RCA externă** |
| **Prima de bază**  | **1272** | **ZONA 1** |
| **Prima de bază**  | **19,6** |
| **K1** | **Categoria vehiculului** | Codul | Coeficient de rectificare  | **Categoria vehiculului** | Codul | Coeficient de rectificare K1v |
| **a) autoturisme:** | Autoturisme | *A* | 0,84 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului până la 1200 cm3 | *11* | 1,02 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului între 1201 și 1600 cm3 | *12* | 0,89 | Motociclete | *B* | 0,85 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului între 1601 și 2000 cm3 | *13* | 0,88 | Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone | *C1* | 1,45 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului între 2001 și 2400 cm3 | *14* | 1,15 | Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone | *C2* | 2,67 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului între 2401 și 3000 cm3 inclusiv | *15* | 1,17 |
| cu capacitatea cilindrică a motorului peste 3000 cm3 | *16* | 1,30 | Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului | *E1* | 1,00 |
| taxi (numai pentru persoane juridice) | *17* | 7,69 |
| cu motor electric | *18* | 0,68 | Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri | *E2* | 5,93 |
| **b) vehicule destinate transportului de persoane:** |
| **remorci** | *FA,FC,FE* | 0,1 |
| până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului | *21* | 1,15 | **ZONA 2** |
| de la 18 până la 30 locuri, inclusiv al conducătorului | *22* | 1,43 | **Prima de baza**  | **385,9** |
| cu peste 30 locuri | *23* | 2,44 | **Categoria vehiculului** | Codul | Coeficient de rectificare K1v |
| troleibuze | *24* | 9,07 | Autoturisme | *A* | 1,08 |
| **c) tractoare rutiere cu puterea motorului:** |   |
| până la 45 CP inclusiv | *31* | 0,23 | Motociclete | *B* | 6,21 |
| de la 46 CP până la 100 CP inclusiv | *32* | 0,08 | Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone | *C1* | 1,28 |
| peste 100 CP | *33* | 0,19 | Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone | *C2* | 0,80 |
| **d) camioane și alte vehicule decât cele menționate la lit. a)-c), a căror masă maximă autorizată este:** |
| până la 3500 kg | *41* | 0,99 | Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului | *E1* | 1,19 |
| între 3501 și 12000 kg inclusiv | *42* | 1,31 |
| peste 12000 kg | *43* | 1,72 | Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri | *E2* | 1,58 |
| **e) motociclete:** |
| **remorci** | *FA,FC,FE* | 0,1 |
| până la 300 cm3 inclusiv | *51* | 0,10 | **ZONA 3** |
| peste 300 cm3 | *52* | 0,14 | **Prima de baza**  | **344,0** |
| **f) remorci** | *61* | 0,02 | **Categoria vehiculului** | Codul | Coeficient de rectificare K1v |
| **K2** | Municipiul Chișinău, raioanele Hîncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni | *1* | 1,28 | Autoturisme | *A* | 0,88 |
| Alte localități | *2* | 0,70 | Motociclete | *B* | 1,65 |
| **K3** | Persoane fizice | *1* | 0,81 | Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone | *C1* | 2,35 |
| Persoane juridice, persoane fizice care practică activitatea de întreprinzător, alte unități de drept, cu excepția persoanelor juridice care practică servicii de transport a pasagerilor în regim de taxi și parcurilor de troleibuze | *2* | 1,56 | Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone | *C2* | 1,62 |
| **K4** | - de vârsta până la 23 ani inclusiv și vechimea în conducere de până la 2 ani | *1* | 2,15 | Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului | *E1* | 0,18 |
| - de vârsta până la 23 ani inclusiv și vechimea în conducere de peste 2 ani | *2* | 1,61 |
| - de vârsta peste 23 ani inclusiv și vechimea în conducere de până la 2 ani | *3* | 1,23 | Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri | *E2* | 3,44 |
| - de vârsta peste 23 ani inclusiv și vechimea în conducere de peste 2 ani | *4* | 0,69 |
| **remorci** | *FA,FC,FE* | 0,1 |

Anexa nr. 2

la Hotărârea BNM nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

Prima de referință aferentă asigurării obligatorii RCA internă, lei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoria vehiculului | Municipiul Chișinău, raioanele Hînceşti, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni | Alte localități |
| Persoane fizice | Persoane juridice | Persoane fizice | Persoane juridice |
| *Vârsta <23vechime <2* | *Vârsta <23vechime >2* | *Vârsta >23vechime <2* | *Vârsta >23vechime >2* | *Vârsta <23vechime <2* | *Vârsta <23vechime >2* | *Vârsta >23vechime <2* | *Vârsta >23vechime >2* |
| **a) autoturisme:** |
| până la 1200 cm3 | 2.897,5 | 2.169,7 | 1.657,6 | 929,9 | 2.595,5 | 1.584,6 | 1.186,6 | 906,5 | 508,5 | 1.419,4 |
| între 1201 și 1600 cm3 | 2.523,5 | 1.889,7 | 1.443,7 | 809,9 | 2.260,5 | 1.380,1 | 1.033,4 | 789,5 | 442,9 | 1.236,2 |
| între 1601 și 2000 cm3 | 2.493,0 | 1.866,9 | 1.426,3 | 800,1 | 2.233,2 | 1.363,4 | 1.021,0 | 780,0 | 437,6 | 1.221,3 |
| între 2001 și 2400 cm3 | 3.250,7 | 2.434,2 | 1.859,7 | 1.043,2 | 2.911,9 | 1.777,7 | 1.331,2 | 1.017,0 | 570,5 | 1.592,4 |
| între 2401 și 3000 cm3 | 3.308,1 | 2.477,2 | 1.892,5 | 1.061,7 | 2.963,3 | 1.809,1 | 1.354,7 | 1.035,0 | 580,6 | 1.620,6 |
| peste 3000 cm3 | 3.689,2 | 2.762,6 | 2.110,6 | 1.184,0 | 3.304,7 | 2.017,5 | 1.510,8 | 1.154,2 | 647,5 | 1.807,3 |
| taxi |   |   |   |   | 12.499,0 |   |   |   |   | 6.835,4 |
| electromobil | 1.924,3 | 1.441,0 | 1.100,9 | 617,6 | 1.723,7 | 1.052,3 | 788,0 | 602,0 | 337,7 | 942,7 |
| **b) autovehicule destinate transportului de persoane:** |
| până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 3.243,3 | 2.428,7 | 1.855,5 | 1.040,9 | 2.905,3 | 1.773,7 | 1.328,2 | 1.014,7 | 569,2 | 1.588,8 |
| de la 18 până la 30 locuri, inclusiv al conducătorului auto | 4.063,8 | 3.043,2 | 2.324,9 | 1.304,2 | 3.640,3 | 2.222,4 | 1.664,2 | 1.271,4 | 713,2 | 1.990,8 |
| cu peste 30 locuri | 6.908,0 | 5.173,0 | 3.952,0 | 2.217,0 | 6.188,1 | 3.777,8 | 2.829,0 | 2.161,3 | 1.212,4 | 3.384,1 |
| troleibuze |   |   |   |   | 14.751,9 |   |   |   |   | 8.067,4 |
| **c) tractoare rutiere având puterea motorului:** |
| până la 45 CP inclusiv | 643,3 | 481,7 | 368,0 | 206,5 | 576,3 | 351,8 | 263,5 | 201,3 | 112,9 | 315,1 |
| de la 46 CP până la 100 CP inclusiv | 228,4 | 171,0 | 130,7 | 73,3 | 204,6 | 124,9 | 93,5 | 71,5 | 40,1 | 111,9 |
| peste 100 CP | 550,4 | 412,2 | 314,9 | 176,7 | 493,1 | 301,0 | 225,4 | 172,2 | 96,6 | 269,7 |
| **d) camioane și alte autovehicule a căror masă maximă autorizată este:** |
| până la 3500 kg | 2.811,4 | 2.105,2 | 1.608,4 | 902,2 | 2.518,3 | 1.537,5 | 1.151,3 | 879,6 | 493,4 | 1.377,2 |
| între 3501 și 12000 kg | 3.699,3 | 2.770,2 | 2.116,3 | 1.187,2 | 3.313,7 | 2.023,0 | 1.514,9 | 1.157,4 | 649,3 | 1.812,2 |
| peste 12000 kg | 4.861,7 | 3.640,6 | 2.781,3 | 1.560,3 | 4.355,0 | 2.658,7 | 1.991,0 | 1.521,0 | 853,3 | 2.381,6 |
| **e) motociclete:** |
| până la 300 cm3 | 283,5 | 212,3 | 162,2 | 91,0 | 254,0 | 155,1 | 116,1 | 88,7 | 49,8 | 138,9 |
| peste 300 cm3 | 397,0 | 297,3 | 227,1 | 127,4 | 355,6 | 217,1 | 162,6 | 124,2 | 69,7 | 194,5 |
| Prima de asigurare RCA internă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,2 |

Anexa nr. 3

la Hotărârea BNM nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

|  |
| --- |
| Prima de referință aferentă asigurării obligatorii RCA externă, euro**ZONA 1** |
| **Categoria vehiculului** | **Termenul asigurării** |
| **15 zile** | **1 lună** | **2 luni** | **3 luni** | **4 luni** | **5 luni** | **6 luni** | **7 luni** | **8 luni** | **9 luni** | **10 luni** | **11 luni** | **12 luni** |
| Autoturisme – A | 2,5 | 3,4 | 5,0 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 11,8 | 13,4 | 14,3 | 15,1 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Motociclete – B | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 14,5 | 15,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 4,4 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 | 23,2 | 24,7 | 26,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone – C2 | 8,0 | 10,7 | 16,0 | 21,4 | 26,7 | 32,0 | 37,4 | 42,7 | 45,4 | 48,1 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri – E2 | 17,8 | 23,7 | 35,6 | 47,4 | 59,3 | 71,2 | 83,0 | 94,9 | 100,8 | 106,7 | 118,6 | 118,6 | 118,6 |
| Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 |
| **ZONA 2** |
| **Categoria vehiculului** | **Termenul asigurării** |
| **15 zile** | **1 lună** | **2 luni** | **3 luni** | **4 luni** | **5 luni** | **6 luni** | **7 luni** | **8 luni** | **9 luni** | **10 luni** | **11 luni** | **12 luni** |
| Autoturisme – A | 41,7 | 83,4 | 125,1 | 166,8 | 208,4 | 250,1 | 291,8 | 333,5 | 354,3 | 375,2 | 416,9 | 416,9 | 416,9 |
| Motociclete – B | 239,7 | 479,4 | 719,1 | 958,8 | 1198,5 | 1438,2 | 1677,9 | 1917,6 | 2037,5 | 2157,4 | 2397,1 | 2397,1 | 2397,1 |
| Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 49,4 | 98,8 | 148,2 | 197,6 | 247,0 | 296,4 | 345,9 | 395,3 | 420,0 | 444,7 | 494,1 | 494,1 | 494,1 |
| Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone – C2 | 30,9 | 61,8 | 92,6 | 123,5 | 154,4 | 185,3 | 216,2 | 247,0 | 262,5 | 277,9 | 308,8 | 308,8 | 308,8 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 45,9 | 91,9 | 137,8 | 183,7 | 229,7 | 275,6 | 321,5 | 367,5 | 390,4 | 413,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri – E2 | 61,0 | 122,0 | 183,0 | 244,0 | 304,9 | 365,9 | 426,9 | 487,9 | 518,4 | 548,9 | 609,9 | 609,9 | 609,9 |
| Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 |
| **ZONA 3** |
| **Categoria vehiculului** | **Termenul asigurării** |
| **15 zile** | **1 lună** | **2 luni** | **3 luni** | **4 luni** | **5 luni** | **6 luni** | **7 luni** | **8 luni** | **9 luni** | **10 luni** | **11 luni** | **12 luni** |
| Autoturisme – A | 30,3 | 60,5 | 90,8 | 121,1 | 151,4 | 181,6 | 211,9 | 242,2 | 257,3 | 272,4 | 302,7 | 302,7 | 302,7 |
| Motociclete – B | 56,8 | 113,5 | 170,3 | 227,0 | 283,8 | 340,6 | 397,3 | 454,1 | 482,5 | 510,8 | 567,6 | 567,6 | 567,6 |
| Autocamioane cu masa totală de până la 3,5 tone – C1 | 80,8 | 161,7 | 242,5 | 323,4 | 404,2 | 485,0 | 565,9 | 646,7 | 687,1 | 727,6 | 808,4 | 808,4 | 808,4 |
| Autocamioane și autotractoare cu masa totală de peste 3,5 tone – C2 | 55,7 | 111,5 | 167,2 | 222,9 | 278,6 | 334,4 | 390,1 | 445,8 | 473,7 | 501,6 | 557,3 | 557,3 | 557,3 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu până la 17 locuri, inclusiv al conducătorului – E1 | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 31,0 | 37,2 | 43,3 | 49,5 | 52,6 | 55,7 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| Vehicule destinate transportului de persoane cu peste 17 locuri – E2 | 118,3 | 236,7 | 355,0 | 473,3 | 591,7 | 710,0 | 828,4 | 946,7 | 1005,9 | 1065,0 | 1183,4 | 1183,4 | 1183,4 |
|  Prima de asigurare RCA externă pentru remorci se calculează prin aplicarea la prima de referință pentru vehiculul care tractează remorca a coeficientului unic egal cu 0,1 |
|  |